实验室冬季用电安全提示
各位老师、同学： 
进入冬季，实验室用电负荷增大，电气安全风险随之增加。为保障大家人身安全和科研工作平稳开展，请严格遵守以下用电安全要求：

1.实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配，严禁私自改装，大功率仪器（包括空调等）使用专用插座; 

2.插座固定牢固，电气设备配齐空开、漏电保护器，保护装置不得拆除; 

3.禁止接线板串接、私拉乱接电线，地面接线板做好防护，避免泡水腐蚀;

4.禁用老化线缆、破损插排、老国标插座，线路无裸露接头，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座; 

5.配电箱通道畅通，周边不堆放烘箱、易燃试剂、废液、气瓶，可靠接地; 

6.人走断电，严禁在实验室使用小太阳、油汀等民用取暖设备，严禁电动自行车、电动滑板车、平衡车及拆卸后的锂电池进入实验室存放或充电; 

7.加热设备远离可燃物，原则上不无人值守；24 小时运行仪器加强巡检;
8.电气异常先断电报修；触电先断电源，电气火灾禁用水灭火。    
安全无小事，请大家相互提醒、共同监督，及时排查身边用电隐患，违规责任自负。            
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